Inhalt

SAMSON Ventilauslegung
Inhalt

Programmaufbau

1. Einführung

1.1 Systemvoraussetzungen

1.2 Das Programm SAMSON Ventilauslegung Version

1.3 Arbeiten mit dem Programm

1.3.1 Überblick über die Programmelemente

1.3.1.1 Das Positionsfenster

1.3.1.2 Das Hauptmenü

1.3.1.3 Die Beschleunigungstasten

1.3.1.4 Die Statuszeile

1.3.2 Eingabedaten

1.3.2.1 Kopfdaten

1.3.2.2 Prozeßdaten

1.3.2.3 Mediumsdaten

1.3.3 Ergebnisdaten

1.3.3.1 Ergebnis Ventil

1.3.3.2 Ventilfaktoren 1

1.3.3.3 Ventilfaktoren 2

1.3.3.4 Ergebnis Antrieb

1.3.4 Ventil-, Rohr- und Antriebsdaten

1.3.4.1 Ventildaten 1

1.3.4.2 Ventildaten 2

1.3.4.3 Rohrdaten

1.3.4.4 Antriebsdaten

1.3.5 Projektverwaltung

1.3.5.1 Projektdruck

1.3.5.2 Projekterfassung

1.3.5.3 Projekttabelle

1.3.5.4 Ventildatentabelle

1.3.5.5 Projekttools

1.3.6 Hilfe zu Programmeldungen

1.4 Programmupdate

Informationen zur Physik der Ventilauslegung

2. Strömungszustände bei Stellventilen

2.1 Druck- und Geschwindigkeitsverlauf im Stellventil (Drosselvorgang)

2.2 Turbulente Strömung

2.3 Überkritische Strömung bei gas- und dampfförmigen Medien

2.4 Kavitation und Flashing bei Flüssigkeiten

2.5 Abströmgeschwindigkeit in der Rohrleitung

2.6 2-phasige Strömung am Ventileingang

3. Auslegung der Durchflußkapazität

3.1 Zusammenhang Druckverlust und -Wert-Definition

3.2 EN 60534 T. 2-1, 2-2 und 2-3

3.2.1 Rohrleitungsgeometriefaktor

3.2.2 Durchflußbegrenzung ()

3.2.3 Viskositätseinfluß (Korrekturfaktor (Re), Reynoldszahl Re)

3.2.4 Expansionsfaktor Y

3.2.5 Ablauf der -Wert-Bestimmung

3.2.6 Durchflußkennlinien

3.2.7 Bestimmung der richtigen Ventilnennweite

3.2.8. Auslegung des -Wertes bei Zweiphasenströmung

3.2.9 Untere Grenze von -Werten

4. Berechnung der Schallemission

4.1 Schallentstehung bei Stellventilen

4.2 Wichtige Einflußgrößen für die Höhe der Schallemission

4.3 Übersicht Schallberechnungsnormen

4.3.1 Innenschalleistung, Drosselleistung und akustischer Umwandlungsgrad

4.3.2 Frequenzzusammensetzung der Innenschalleistung

4.3.3 Außenschalleistung, Außenschalldruckpegel und Rohrschalldämmung

4.3.4 VDMA 24422 (1979) für Gase und Dämpfe

4.3.5 VDMA 24422 (1989) für Gase und Dämpfe

4.3.6 VDMA 24422 (1979) für Flüssigkeiten

4.3.7 VDMA 24422 (1989) bzw. EN 60534 Teil 8-4 für Flüssigkeiten

4.3.8 EN 60534 Teil 8-3 für Gase und Dämpfe

4.3.9 SAMSON-Standard-Verfahren bei Gasen/Dämpfen (Basis VDMA 24422

4.3.10 SAMSON-Standard-Verfahren bei Flüssigkeiten (Basis VDMA 24422 (1989))

4.3.11 Grundlagen Akustik

4.4 Empfehlungen bei Schallproblemen

4.4.1 Klärung grundsätzlicher Fragen

4.4.2 Primäre Schallmaßnahmen im Ventil bei Gas- und Dampfströmungen

4.4.3 Primäre Schallmaßnahmen im Ventil bei Flüssigkeitströmungen

5. Strömungstechnische und strömungsakustische Kennwerte
bei SAMSON-Ventilen

5.1 -Wert und -Wert

5.2 z-Wert

5.3 -Wert

5.4 -Wert

5.5 - und -Konstante

5.5 -Wert VDMA 24422 (1979)

5.6 - und -Konstante

5.7 -Wert

6. Statische Antriebsauslegung

6.1 Kräfte im Stellgerät

6.2 Hubstellventil

6.3 Stellklappe und Drehkegelventil

7. Öffnungs- und Schließzeiten bei pneumatischen Stellantrieben

8. Variablen

Regler ohne Hilfsenergie (RoH)

9. Allgemeine Informationen zum RoH

9.1 Einsatzbereiche

9.2 Funktionsprinzip

9.2.1 Beispiel: Druckminderer

9.2.2 Arbeitspunkteinstellung

9.2.3 Druckentlasung

9.3 Regeleigenschaften