Position_Antrieb berechnen

Antrieb berechnen

Unter diesem Menüpunkt des Menüs Position des Hauptmenüs wird eine Berechnung bzw. Auslegung eines Antriebes für die aktive Position gestartet.

Dabei wird anhand der maximalen bzw. minimalen Prozeßdaten und dem gewählten Ventil eine maximal erforderliche Antriebskraft bestimmt. Des weiteren wird anhand des Kegelstangendurchmessers und der maximalen Eingangstemperatur eine für den Werkstoff WN 145.71 maximal zulässige Antriebskraft bestimmt.

Anschließend versucht das Programm einen für dieses Ventil und diese Anforderung passenden Antrieb zu finden.

Für nicht SAMSON-Typen fragt das Programm nach einer Membranfläche und berechnet dafür einen erforderlichen Stelldruckbereich-Anfangswert. Nach der Eingabe des gesamten Stelldruckbereiches werden dann eine erforderliche Zuluft und die Antriebsergebnisse berechnet.

Für SAMSON-Typen sucht das Programm den kleinsten ausreichenden SAMSON-Antrieb aus der Datenbank.

Ob bei der Berechnung Eingaben vom Programm überschrieben werden, hängt von der Einstellung der Option Programmvorschläge übernehmen für die Ventil- und Antriebsdaten ab.

Hinweis: Die Grundlagen der Antriebsauslegung sind unter 6. Statische Antriebsauslegung beschrieben.