Strömungshinweis

Kavitationsschall

zeigt unkritische Kavitation an. Das Differenzdruckverhältnis (xF) ist größer als der xFz Wert, welcher den Beginn der Kavitation markiert (auch als zy oder "z-Wert" bezeichnet)

Kavitation

Allgemeiner Kavitationshinweis, verwendet für ROH

kritische Kavitation

Kavitationserosion, angezeigt bei Differenzdrücken über 25 bar nahe der Durchflußbegrenzung (dp>25 bar und xF>=Kc) ->mehrstufiges Ventil verwenden.

Härtung erford.

Evtl. Kavitationserosion für 1-stufige Hubstellventile mit Standardwerkstoffen. Gehärteter/stellitierter Sitz und Kegel sollte verwendet werden.

Flashing

Begrenzung