Eingabefenster Ventildaten2_Druckentlastung

Druckentlastung

Geben Sie hier die Auswahl für die Druckentlastung bzw. deren Abdichtung ein.

Für die Auswahl ‘ohne’ ‘Graphit’ und ‘PTFE’ wird ein entsprechender Reibbeiwert vorgeschlagen und in Abhängigkeit der Option Programmvorschläge übernehmen der Datengruppe Ventil- und Antriebsdaten gesetzt..

Während der Berechnung des Ventils wird immer ’ohne’ gesetzt, falls noch keine Angabe gemacht wurde. Während der Berechnung des Antriebs wird nur eine Druckentlastung gewählt, wenn ohne eine Druckentlastung kein ausreichender Antrieb gefunden werden konnte.