Ventilfaktoren 2_Eingabefenster dam. Med. 89_Niveauexponent

Niveauexponent

Geben Sie hier den Niveauexponent für den akustischen Wirkungsgrad für diesen Betriebsfall ein.

Während der Berechnung des Ventils wird der Niveauexponent vom Programm für ein vergleichbares SAMSON-Ventil bestimmt und je nach der Einstellung der Option Programmvorschläge übernehmen für die Ventilfaktoren aktualisiert.

siehe auch:

5.5 G1 und G2 Konstante

4.3.5 VDMA 24422 (1989) für Gase und Dämpfe

4.3.9 SAMSON-Standard-Verfahren