9. Allgemeine Informationen zum RoH

9. Allgemeine Informationen zum Regler ohne Hilfsenergie

Die Regelung einer Prozeßgröße erfordert drei wesentliche Funktionseinheiten - die Meßeinrichtung, den Regler und eine Stelleinrichtung - sowie das Know-how, die zugehörigen Elemente richtig einzusetzen. Zumeist werden diese Regelkreiskomponenten als eigenständige Geräte ausgeführt, die mit Hilfsenergie versorgt werden müssen (Bild 1; siehe auch L101: Begriffe und Symbole der Regelungstechnik sowie L102: Regler und Regelstrecken).

Für einfache Druck-, Durchfluß-, Differenzdruck- oder Temperaturregelungen ist solch eine Instrumentierung häufig zu aufwendig und aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu kostspielig. Hier bietet sich der Einsatz von Reglern ohne Hilfsenergie an, die häufig als ROH bezeichnet werden.

Regler ohne Hilfsenergie regeln nicht nur, sondern übernehmen alle zur Regelung erforderlichen Aufgaben. Sie integrieren deshalb den Meßaufnehmer, den Regler und auch das Stellglied in ein System (Bild 2). Die Zusammenschaltung dieser Komponenten führt zu sehr robusten und preiswerten Geräten.

Bild 1: Regelkreis konventionell instrumentiert

Bild 2: Regelkreis mit einem Regler ohne Hilfsenergie

Da ein Regler ohne Hilfsenergie - wie seine Bezeichnung erkennen läßt - keine externe Hilfsenergieversorgung benötigt, fallen im Vergleich zur konventionellen Instrumentierung wesentlich geringere Installationskosten an.