
Neuerungen in der Version 4.7 der
SAMSON Ventilauslegung

Neue Schallreduzierungsmaßnahme: Strömungsteiler II.
Anpassungen für Vista (HTML-Hilfe).
Thermodynamische Berechnung der Dichte am Ausgang bei Datenbankmedien.
Kennliniendiagramm kann in Dokumentation übernommen werden.

in Version 4.5:
Stoffdatenbank mit weit über 1000 Stoffen, welche Funktionen zur Berechnung der Stoffwerte in Abhängigkeit von Druck und Temperatur enthält.
Stoffeigenschaften wie z.B. Dichte, Viskosität und Dampfdruck, aber auch Enthalpien, Flashingdaten, Isentropenexponenten und die Phase, werden automatisch bestimmt.
Nicht vorhandene Daten werden durch Näherungsgleichungen abgeschätzt.
Im Auswahlfeld „Medium“ werden die häufig/
zuletzt verwendeten Stoffe gezeigt. Für die komplette Stoffauswahl und die graphische
Darstellung der Stoffwerte (Isobaren) kann der Medienexplorer direkt im Programm gestartet werden.

Diagramme:
 Die Version 4.5 erstellt verschiedene Diagramme zur Analyse der Ventilauslegung:

 Ventilkennlinie: Bei vorhandenen Daten für die Kombination aus Ventiltyp, Kvs-Wert und Nennweite in der Datenbank, wird die am SAMSON Prüfstand gemessene  Ventilkennlinie angezeigt. Sind keine Daten vorhanden wird die theoretische Kennlinie unter Berücksichtigung des Stellverhältnisses angezeigt.

 Druck-Temperatur Diagramm: Für den ausgewählten Gehäusewerkstoff und die gewählte Nenndruckstufe wird das Druck-Temperatur Diagramm angezeigt.
 Auch bei der Auswahl des Werkstoffes/ der Nenndruckstufe wird die Festigkeit des Werkstoffs in Abhängigkeit der Betriebsdaten ausgewertet, nicht erlaubte Kombinationen werden im Auswahlfeld grau dargestellt.
 Bei manueller Eingabe im Feld Werkstoff wird eine Liste mit allen Werkstoffen aus der Datenbank, welche Übereinstimmungen mit dem eingetippten Text haben, angezeigt. 

 Stoffdaten: Isobaren für den maximalen Temperaturbereich werden im Medienexplorer für alle Stoffwerte dargestellt.

Sonstige Erweiterungen, u.a.:
Suchfunktion im Kontextmenü (rechte Maustaste auf Spaltentitel) in der Projektansicht liefert eine sortierte Darstellung aller Einträge im gesamten Projekt.
So kann nach einer bestimmten Meßstellennummer, oder auch nach dem Ventil mit dem höchsten Schallpegel etc. gesucht werden.

Neue Einheiten bei Druck und Durchfluß, (z.B. MPa und kg/s). Achtung: Wenn neue Einheiten verwendet werden sind die Positionsdateien nicht mehr abwärtskompatibel
zu früheren Versionen des Ventilprogramms!

Eingabefeld für den Werkstoff der Innenteile.

Neue Schallberechnungsnorm EN 60534 8-3 und 8-4 ("DIN IEC" als Schallberechnungsnorm auswählen). (Der Ventilfaktor "xFmr" ersetzt den früheren Kc-Wert).

In der Maske für Rohrdaten kann die Nenndruckstufe bzw. SCHEDULE angegeben werden. Der Rohrinnendurchmesser und die Rohrwandstärke werden dann automatisch ermittelt und für die Schallberechnung verwendet.







 