Position_Ventil berechnen

Ventil berechnen

Unter diesen Menüpunkt wird die Berechnung bzw. Auslegung eines Ventils für die eingegebenen Betriebsfälle der aktiven Position gestartet.

Ist ein Betriebsfall komplett leer, so wird er bei der Berechnung nicht beachtet. Fehlen nur einzelne Angaben innerhalb eines Betriebsfalls, erscheint eine Meldung über die Unvollständigkeit des Betriebsfalls.

Der prinzipielle Ablauf einer Berechnung wurde bereits unter dem Thema Das Programm SAMSON Ventilauslegung Version 2.5 erläutert.

Ob während der Berechnung Meldungen erscheinen oder Werte automatisch aktualisiert werden hängt von den Einstellungen des Menüpunktes Programmvorschläge übernehmen des Menüs Einstellungen ab.

Die der Berechnung zugrunde liegende Berechnungsnorm hängt von den Einstellungen des Menüpunktes Berechnungsstandard des Menüs Position ab.

Nach der Berechnung können nahezu alle vom Programm vorgeschlagenen Werte verändert und eine neue Berechnung gestartet werden.