Position Rückwärtsberechnung delta p

Rückwärtsberechnung delta p

Unter diesem Menüpunkt kann der für die eingegebene Durchflußrate benötigte Differenzdruck für die aktuellen Mediumsdaten und das aktuell gewählte Ventil berechnet werden.Die Auslastung, für die der nötige Differenzdruck berechnet wird, ist durch den Sicherheitsfaktor für den Kvs-Wert anzugeben. Wenn also z. B. ein Sicherheitsfaktor 1,0 gewählt ist, wird der nötige Differenzdruck für 100% Hub berechnet. Ein Sicherheitsfaktor von 2 würde die Berechnung für 50% Auslastung ergeben.