8. Variablen

8. Variablen

cvc Schallgeschwindigkeit in der "vena contracta"

DN Nennweite

DiRohr Rohrinnendurchmesser

d0 Kreisdurchmesser

f Frequenz

fpeak Peakfrequenz (Spitzenfrequenz)

Fd Ventilformfaktor

FL Faktor für Durchflußbegrenzung

F(St) Frequenzverteilungsfunktion

F1,F2 Konstanten für Wirkungsgraddefinition nach VDMA 24422 f. Flüssigkeiten

FF Faktor pvcmin/pv bei Flüssigkeiten

G1,G2 Konstanten für Wirkungsgraddefinition nach VDMA 24422 f. Gase/Dämpfe

Kc Differenzdruckverh. bei Beeinflussung von Durchflußgesetz durch Kavitation

kv kv-Wert (Durchflußkapazität) in [m3/h]

LpA Schalldruckpegel [dB] in 1m Abstand zum Ventil

LWI innerer Schalleistungspegel [dB] , 10 log (PSchall innen / 10-12 Watt)

LWA äußerer Schalleistungspegel [dB] , 10 log (PSchall außen / 10- 12 Watt)

Mavc Machzahl in der "vena contracta"

Maj Machzahl im Strahleinschnürungsbereich

MaDN2 Machzahl im Ventilaustrittsquerschnitt

p1 Eingangsdruck

p2 Ausgangsdruck

pv Dampfdruck

pvc Druck in "vena contracta"

pc kritischer Druck

PSchall innen innere Schalleistung

PStrahl Strahlleistung

p0 Bezugsdruckdifferenz 1 bar

RR(f) frequenzabhängige Rohrschalldämmung (Innenschhall- zu Außenschalleistung)

Sb Sitzbohrungsdurchmesser

St Strouhalzahl

Stp Strouhalzahl für Spitzenfrequenz

T1 Eingangstemperatur

uvc Geschwindigkeit in der "vena contracta"

W Massenstrom

x Differenzdruckverhältnis bei Gasen und Dämpfen, x=(p1-p2)/p1

xF Differenzdruckverhältnis bei Flüssigkeiten, xF=(p1-p2)/(p1-pv)

xFz Differenzdruckverhältnis bei beginnender Kavitation (z-Wert)

xT Differenzdruckverhältnis bei Durchflußbegrenzung

xcr Differenzdruckverhältnis bei kritischer Strömung (Gase/Dämpfe)

Y Ventilauslastung

Expansionsfaktor EN 60534

z-Wert bei Y=75% Ventilauslastung

G akustischer Gesamtumwandlungsgrad für Gase/Dämpfe

G VDMA akustischer Umwandlungsgrad für Gase/Dämpfe nach VDMA 24422 (1989)

, n Dichte, Normdichte

Dichte am Ventileingang

Dichte am Ventilausgang

Bezugsdichte 1000 kg/m3

, Korrekturterme für Schallpegel nach VDMA

Adiabatenexponent

Reibbeiwert [N/mm] abhängig von Stangenabdichtung

Beiwert [N/mm] abhängig von geforderter Dichtigkeitsklasse

Reibbeiwert [N/mm] abhängig von Dichtung bei Druckentlastung

Stangendurchmesser

Sitzbohrungsdurchmesser

Hubgeschwindigkeit

sign Vorzeichen

Antriebskraft

Antriebsmoment

Reibungskräfte

Massenkräfte (Gewichtskraft, Beschleunigungskraft)

Federkraft

Druckkraft

Balgkraft

Strömungskräfte

Dichtkraft (Sitzbelastungskraft) bei geschlossenem Ventil

Stelldruck

unterer Wert: Federbereich

oberer Wert: Federbereich

mittlere Membranfläche, Antriebsgröße

Federvorspannkraft

H Ventilstellung

Nennhub des Stellventils

Federsteifigkeit

Antriebsinnenvolumen (Membrankammer, luftgefüllt)

minimales Antriebsinnenvolumen (Totvolumen)

Temperatur im Antriebsinnenvolumen

Öffnungszeiten: für Ventil öffnen

Schließzeiten: für Ventil schließen

Differenzdruckverhältnis Anbaugerät

kritisches Differenzdruckverhältnis (Durchflußbegrenzung)

-Wert Anbaugerät

Massenstrom Anbaugerät

Zuluft-Versorgungsdruck

Atmosphärendruck