Plausibilitätsprüfung der Prozessdaten

Die Prozessdaten werden auf Plausibilität überprüft:

Für eine reale Pumpen- und Anlagenkennlinie gehören zum Betriebsfall mit dem minimalen Durchfluß der maximale Differenzdruck, bzw. der maximale Eingangsdruck und der minimale Ausgangsdruck. Entsprechend gehören zum Betriebsfall mit dem maximalen Durchfluß der minimale Differenzdruck, bzw. der minimale Eingangsdruck und der maximale Ausgangsdruck. Diese Zuordnung wird vor der Berechnung überprüft. Falls die Zuordnung nicht obiges Kriterium erfüllt erscheint eine Meldung und die Durchflußwerte können in der Reihenfolge angepasst werden. (Die Drücke p1 und p2 bleiben unverändert).

Die Meldung kann abgeschaltet werden...