Das Programm SAMSON Ventilauslegung Version 2.0

Das Programm SAMSON Ventilauslegung

In diesem Hilfethema soll ein allgemeiner Überblick über die Einsatzmöglichkeiten gegeben werden, die dieses Programm bietet.

Grundsätzlich können mit dem Programm Stellventile und der benötigte Stellantrieb für eine bestimmte Position anhand dreier Betriebsfälle (minimaler Betriebsfall, maximaler Betriebsfall und Regelfall) spezifiziert werden. Des weiteren werden die entsprechenden Geräuschpegel nach der gewählten Berechnungsnorm berechnet. Es stehen dazu die Normen VDMA 24422 in der Fassung von 1979 sowie in der neueren Fassung von 1989, für Gase und Dämpfe die EN 60534 T. 8-3 und schließlich eine spezielle SAMSON-Norm zur Verfügung.

Zur Ventilauslegung werden anhand der sogenannten Kopf-, Prozeß- und Mediumsdaten für jeden Betriebsfall entsprechend der EN 60534 der mindest erforderliche Durchflußkoeffizient und die mindest erforderliche Nennweite berechnet. Aus den Maximalwerten dieser Ergebnisse und den Eingabedaten werden aus Datenbanken der Kvs-Wert, die Nennweite, die Nenndruckstufe und andere Ventildaten (Ventildaten 1. Teil und Ventildaten 2. Teil) gewählt. Es wird dabei ein allgemeines Ventil gewählt und kein spezielles SAMSON-Produkt. Die Möglichkeit, daß ein spezielles SAMSON-Ventil vorgeschlagen wird, bei dem Zusammenhänge von zum Beispiel Nennweite, Nenndruckstufe und bestimmten Werkstoffen entsprechend dem SAMSON-Katalog beachtet werden, wird es erst in einer späteren Version dieses Programms unter der Option Datenbank-SAMSON geben.

Für das so ermittelte Ventil werden anschließend für alle Betriebsfälle die Geräuschpegel entsprechend der gewählten Berechnungsnorm berechnet. Die für die jeweilige Norm erforderlichen Ventilfaktoren (Ventilfaktoren 1. Teil und Ventilfaktoren 2. Teil) werden für ein dem gewählten Ventil entsprechendes Ventil

aus der SAMSON-Produktreihe berechnet und vorgeschlagen. Diese Ventilfaktoren (Ventilfaktoren 1. Teil und Ventilfaktoren 2. Teil) sowie alle anderen Daten, wie zum Beispiel die Rohrdaten, welche für die Geräuschpegelberechnung benötigt werden, können jedoch jederzeit vom Benutzer verändert werden.

Damit kann das Programm gleichzeitig für spezielle SAMSON-Produkte in Verbindung mit dem SAMSON-Berechnungsstandard sehr exakte Ergebnisse liefern, als auch für beliebige andere Ventile mit beliebigen Ventilfaktoren (Ventilfaktoren 1. Teil und Ventilfaktoren 2. Teil) eingesetzt werden.

Zur Antriebsauslegung wird die für das spezifizierte Ventil benötigte maximale Antriebskraft errechnet. Anschließend wird für diese erforderliche Antriebskraft und das gewählte Ventil ein Antrieb spezifiziert. Für diesen Antrieb werden dann die Antriebsergebnisse berechnet.
Im Gegensatz zum Ventil ist für den Antrieb eine SAMSON-Produktdatenbank im Programm enthalten, so daß ein realer SAMSON-Antrieb vorgeschlagen wird.

Sowohl Ventildaten und Faktoren als auch Antriebsdaten, die vom Programm vorgeschlagen werden, können jederzeit geändert werden.

Um die Arbeit mit dem Programm zu erleichtern und flexible Einsatzmöglichkeiten zu bieten, stellt das Programm diverse Einstellungsmöglichkeiten, Optionen und Eingabehilfen zur Verfügung. So können Sie zum Beispiel zwischen verschiedenen Landessprachen wählen, die technischen Einheiten umrechen und dergleichen mehr. Genaueres dazu finden Sie in den Hilfen zum Hauptmenü, zu den Beschleunigungstasten und der Statuszeile.

Wichtig: Trotz aller Bemühungen, Programmfehler zu vermeiden, kann man diese nicht gänzlich auszuschließen. Sollten Sie Fehler entdecken oder Verbesserungsvorschläge haben, senden Sie diese bitte an:

SAMSON AG

Abteilung V44/Vg

Postfach 101901

D-60019 Frankfurt am Main

Telefax: 069-4009 188