5. Strömungstechnische und strömungsakustische Kennwerte bei SAMSON-Ventilen

5. Strömungstechnische und strömungsakustische Kennwerte bei SAMSON-Ventilen

5.1. -Wert und -Wert

bei Drehkegelventilen aus Katalog entnehmen

5.2. -Wert Hubstellventile

abhängig von Auslastung und von Sitzdurchmesser und Nennweite

abhängig von Bauart

hier 1-stufige Ausführung

Stellklappen (alle Typen)

abhängig von Auslastung

Drehkegelventile VETEC 72.2

abhängig von Auslastung und von Sitzdurchmesser und Nennweite

sind dem VETEC-Katalog zu entnehmen.

5.3. -Wert

Auf Basis zahlreicher Messungen (auch Klappen)

5.4. -Wert

5.5. - und -Konstante

Hubstellventile

und abhängig von

Auslastung bzw.

Sitzdurchmesser / Nennweitendurchmesser

keine Geräuschminderung / mit Geräuschminderung (Strömungsteiler I bzw. III)

zusätzlich vom Differenzdruckverhältnis x

Bauart 240 / 250 ohne Strömungsteiler

Bauart 250 mit Strömungsteiler I

Bauart 240 mit Strömungsteiler I

Bauart 240 / 250 mit Strömungsteiler III

: alle Hubstellventile

Stellklappen

und abhängig von

Auslastung bzw.

keine Geräuschminderung (durchschlagend, leistenanschlagend )
/ mit Geräuschminderung (schräganschlagend-geräuschkorrigiert)

zusätzlich vom Differenzdruckverhältnis x

und z.B. Bauart 3331

Drehkegelventile

und abhängig von

Auslastung bzw.

Sitzdurchmesser / Nennweitendurchmesser

keine Geräuschminderung / mit Geräuschminderung (Schaldrosselpaket mit Sieben)

zusätzlich vom Differenzdruckverhältnis x

Drehkegelventil VETEC 72.2

Drehkegelventil VETEC 72.2 mit Schalldrosselpaket (Siebanzahl)

: alle Drehkegelventile

5.5. -Wert VDMA 24422 (1979)

Hubstellventile Bauarten 240 und 250

ohne Strömungsteiler

mit Strömungsteiler I Bauart 250

mit Strömungsteiler I Bauart 240

mit Strömungsteiler III beide Bauarten

andere Bauarten nicht bekannt, Verwendung von VDMA 24422 (1989) bzw. SAMSON-Standard

5.6. - und -Konstante

bei VDMA 24422 (1989) abhängig vom nicht korrekt

bei SAMSON-Standard-Verfahren hier nicht dargestellt, aber ähnliche Ergebnisse wie oben

5.7. -Wert

VDMA 24422 (1979)

= 0 dB, außer für negative Werte (s. VDMA 24422 (1979), Flüssigkeiten)

Flashing (): Unterschied gegenüber

VDMA 24422 (1989)

= 0 dB

Flashing (): Unterschied gegenüber

SAMSON-Standard auf Basis VDMA 24422 (1989)

Anpassung an Meßergebnisse

Flashing (): Unterschied gegenüber