Kann keinen ausreichenden Stelldruckbereich finden.

Diese Meldung erscheint, wenn das Programm bei der Berechnung eines SAMSON-Antriebstypen für die Kombination aus dem gewählten Nennhub des Ventils (Ventildaten 1. Teil) und dem gewählten Antriebstyp und der gewählten Membranfläche keinen für die erforderliche Antriebskraft ausreichenden Stelldruckbereich findet.

In diesem Fall wird die weitere Berechnung wie für einen nicht SAMSON-Typen durchgeführt (siehe Antriebsberechnung).