Ventilfaktoren 2

Ventilfaktoren 2. Teil

In dieser Eingabeseite sind weitere Ventilfaktoren zusammengefaßt.

Je nach Aggregatzustand des Mediums und nach der gewählten Berechnungsnorm werden verschiedene Daten angezeigt. Für die Berechnungsnorm nach der EN 60534 Teil 8-3 gibt es keine Ventilfaktoren 2. Teil.

Alle Daten sind jeweils für drei Betriebsfälle (Minimum, Maximum und Regelfall) angegeben. In dem Anzeigegitter werden die Daten nur angezeigt. Zum Editieren der Daten können Sie per Doppelklick auf das Anzeigegitter ein Eingabefenster öffnen.

Ventilfaktoren 2. Teil für flüssige Medien Berechnungsstandard SAMSON

Ventilfaktoren 2. Teil für flüssige Medien Berechnungsstandard VDMA 1989

Ventilfaktoren 2. Teil für flüssige Medien Berechnungsstandard VDMA 1979

Ventilfaktoren 2. Teil für dampf- und gasförmige Medien Berechnungsstandard SAMSON/VDMA 1989

Ventilfaktoren 2. Teil für dampf- und gasförmige Medien Berechnungsstandard VDMA 1979