Ventilfaktoren 2 flüssige Medien 1989_Niveauexponent

Niveauexponent

Geben Sie hier den Niveauexponent für den akustischen Wirkungsgrad für diesen Betriebsfall ein.

Während der Berechnung des Ventils wird der Niveauexponent vom Programm für ein vergleichbares SAMSON-Ventil bestimmt und je nach der Einstellung der Option Programmvorschläge übernehmen für die Ventilfaktoren aktualisiert.

siehe auch:

5.6 F1 und F2 Konstante

4.3.7 VDMA 24422 (1989) bzw. EN 60534 Teil 8-4

4.3.10 SAMSON-Standard-Verfahren