Ventilfaktoren 2 flüssige Medien 1989_L-Wert

LF-Wert

Geben Sie hier den LF-Wert für diesen Betriebsfall ein.

Während der Berechnung des Ventils wird der L-Wert vom Programm für ein vergleichbares SAMSON-Ventil bestimmt und je nach der Einstellung der Option Programmvorschläge übernehmen für die Ventilfaktoren aktualisiert.

siehe auch:

5.7 LF-Wert

4.3.6 VDMA 24422 (1979) für Flüssigkeiten

4.3.7 VDMA 24422 (1989) bzw. EN 60534 Teil 8-4 für Flüssigkeiten

4.3.1 Innenschalleistung, Drosselleistung und akustischer Umwandlungsgrad