Der Druck p1 ist in Betriebsfall

Der Druck p1 ist in Betriebsfall x für die angegebene Durchflußmenge und Auslastung nicht ausreichend!

Die Meldung erscheint bei der Rückwärtsberechnung des Differenzdrucks, wenn der eingetragene Eingangsdruck p1 für den eingetragenen Durchfluß und die angestrebte Auslastung zu gering ist. Das heißt, selbst mit einem Ausgangsdruck p2=0bar ist die Druckdifferenz zu gering, um den geforderten Durchfluß zu erreichen.