Eingabefenster Antriebsdaten_Antriebstyp

Antriebstyp

Geben Sie hier den Antriebstyp ein.

Im Gegensatz zum Ventil, bei dem es unter der Datenbak ‘benutzerdefiniert’ keine herstellerspezifischen Abhängigkeiten zwischen einzelnen Ventilattributen gab, gibt es diese beim Antrieb für die Attribute Typ, Membranfläche und Federbereich. Dies ist nötig, da es für die Antriebsauslegung keine allgemeinen Normen und Datenreihen wie zum Beispiel die Kvs-Wert-Reihe gibt, und sich dadurch die Antriebsauslegung stark auf SAMSON-Antriebe bezieht. Es ist trotzdem jederzeit möglich, für jede Eingabe völlig freie Daten einzugeben.

Während der Berechnung des Antriebs wird vom Programm der passende SAMSON-Typ gewählt und je nach der Einstellung der Option Programmvorschläge übernehmen für die Rohrdaten aktualisiert.