Ventilfaktoren 2 flüssige Medien z-Wert

z-Wert

Geben Sie hier den auslastungsabhängigen z-Wert für diesen Betriebsfall ein.

Während der Berechnung des Ventils wird der auslastungsabhängige z-Wert vom Programm für ein vergleichbares SAMSON-Ventil bestimmt und je nach der Einstellung der Option Programmvorschläge übernehmen für die Ventilfaktoren aktualisiert.

siehe auch:

5.2 z-Wert Hubstellventile

4.1 Schallentstehung bei Stellventilen