Differenzdruck kleiner als erforderliche Differenzdruck

In den folgenden Betriebsfällen ist der Differenzdruck kleiner als der erforderliche Differenzdruck für das Hilfssteuerventil!

Diese Meldung erscheint, wenn bei Reglern mit Hilfssteuerventil der Differenzdruck über dem Ventil kleiner ist als die erforderliche Druckdifferenz für das Hilfssteuerventil.

Die Wirkungsweise des Reglers ohne Hilfenergie (direkt/Hilfssteuerventil) wird auf der Karteikarte Ventildaten 1. Teil für RoH angezeigt.

Der erforderliche Differenzdruck für das Hilfssteuerventil (dp erf.) wird ebenfalls , auf der Karteikarte Ventildaten 1. Teil für RoH angezeigt.