9.1 Einsatzbereiche

9.1 Einsatzbereiche

Regler ohne Hilfsenergie sind für Temperatur-, Druck-, Volumenstrom- und Differenzdruckregelungen verfügbar. Sie eignen sich immer dann, wenn an die Regelgröße keine allzu hohen Genauigkeitsanforderungen gestellt werden und, wenn die Führungsgröße über lange Zeit - oft während der gesamten Nutzungsdauer - konstant bleibt.

Besonders in solchen Umgebungen, in denen eine zusätzliche Hilfsenergieversorgung hohe Investitionen erfordern würde, bietet sich der Einsatz von hilfsenergieunabhängigen Reglern an. So werden in den weit ausgedehnten Netzen der Gas-, Wasser- und Wärmeversorger sehr häufig ROH eingesetzt.

Da Regler ohne Hilfsenergie ihre Schalt- oder Regelaufgaben auch und gerade bei einem Energieausfall sehr zuverlässig erfüllen, empfehlen sie sich auch für Sicherheitseinrichtungen. Den Vorschriften entsprechende, typengeprüfte Geräte decken viele Anwendungsbereiche ab und bieten dabei im Vergleich zu anderen Lösungsmöglichkeiten ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.