Ventilfaktoren 1

Ventilfaktoren 1. Teil

In dieser Eingabeseite sind Ventilfaktoren und zwei Ergebnisse der Ventilberechnung zusammengefaßt.

Je nach Aggregatzustand des Mediums werden verschiedene Daten angezeigt.

Alle Daten sind jeweils für drei Betriebsfälle (Minimum, Maximum und Regelfall) angegeben. In dem Anzeigegitter werden die Daten nur angezeigt. Zum Editieren der Daten können Sie per Doppelklick auf das Anzeigegitter ein Eingabefenster öffnen.

Bei den Ventilbauformen ROH-Flansch, -Gewinde, V2001 und HLK, HLK Gewinde wird anstelle des relativen Hubes (Hub rel.[%]) das Stellverhältnis (STV) angezeigt.

Ventilfaktoren 1. Teil für flüssige Medien

Ventilfaktoren 1. Teil für dampf- und gasförmige Medien