t1 wird gleich ts gesetzt!

Für dampfförmige Medien wird immer überprüft, ob die Temperatur des Mediums am Ventileingang mindestens so groß wie die Sattdampftemperatur ist. Wird festgestellt, daß diese zu klein ist, daß also kein reiner Dampf vorliegt sondern ein 2-Phasengemisch, wird t1 gleich der Sattdampftemperatur gesetzt.

Hinweis: Die Berechnung von 2-Phasengemischen ist mit dieser Programmversion noch nicht möglich.