Positionsfenster

Das Positionsfenster

Im Positionsfenster werden Daten zu einer Position angezeigt. Ist eine Position aktiv, so beziehen sich Aktionen zu einer Position, die zum Beispiel über das Hauptmenü gestartet werden, auf diese Position. Auch die Anzeigen in der Statuszeile, welche Angaben zu einer Position enthalten, beziehen sich immer auf die zur Zeit aktive Position.

Um eine Position zu aktivieren, klicken Sie auf das Positionsfenster. Es kann immer nur eine Position aktiviert sein. Wenn also eine Position aktiviert wird, werden automatisch alle anderen geöffneten Positionen deaktiviert.

Das Positionsfenster besteht aus aus drei Registerkartengruppen. Die erste Gruppe enthält die Kopf-, die Prozeß- und die Mediumsdaten. Die zweite Gruppe enthält die Ventildaten 1. Teil, die Ventildaten 2. Teil, die Rohrdaten und die Antriebsdaten. Die dritte Gruppe enthält die Ergebnisse Ventil, die Ventilfaktoren 1. Teil, die Ventilfaktoren 2. Teil und die Antriebsergebnisse.

Bis auf die Registerseite der Kopfdaten werden innerhalb einer Registerkarte die jeweiligen Daten nur tabellarisch angezeigt, können jedoch nicht verändert werden. Um die Daten einer Anzeige zu editieren, doppelklicken Sie auf die entsprechende Anzeige oder drücken Sie Enter, wenn die entsprechende Anzeige den Eingabefocus enthält.

Die Eingabe in den durch Doppelklick geöffneten Eingabemasken wird in der Hilfe zu den jeweiligen Daten beschrieben.