Bauform Ventil

Wählen Sie hier die Bauform des Ventils.

Durchgangsventil:
Durchgangsventile ohne RoH und HLK

Eckventil:
Eckventile

Dreiwegeventil:
Dreiwegeventile ohne RoH und HLK

RoH-Flansch:
Regler ohne Hilfsenergie mit Flanschanschluß (GG-25, ..) -ohne Armaturen mit Anschraubflanschen; diese sind Bestandteil “RoH-Gewinde”-

RoH-Gewinde:
Regler ohne Hilfsenergie mit Gewindeanschluß (Rotgußarmaturen)

V2001 und HLK:
Ventilbaureihe V2001 und Stellventile für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik mit Flanschanschluß (GG-25, ..) -ohne Armaturen mit Anschraubflanschen; diese sind Bestandteil “HLK-Gewinde”-

HLK-Gewinde:
Stellventile für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik mit Gewindeanschluß (Rotgußarmaturen)

Weitere Bauformen, wie zum Beispiel Stellklappen, werden in späteren Versionen des Programms enthalten sein.