Position Rückwärtsberechnung Durchfluss

Rückwärtsberechnung Durchfluss

Unter diesem Menüpunkt kann der sich ergebende Durchfluß für die gegebenen Prozeß- und Mediumsdaten und das aktuell gewählte Ventil berechnet werden.Die Auslastung, für die der Durchfluß berechnet wird, ist durch den Sicherheitsfaktor für den Kvs-Wert anzugeben. Wenn also z. B. ein Sicherheitsfaktor 1,0 gewählt ist, wird berechnet, welcher Durchfluß sich für den jeweiligen Betriebsfall bei 100% Hub einstellen würde. Ein Sicherheitsfaktor von 2 würde die Berechnung für 50% Auslastung ergeben.