Eingabefenster Ventildaten1_Nenndruckstufe

Nenndruckstufe

Geben Sie hier die Nenndruckstufe des Ventils ein. In der Liste wird die allgemeine Nennweitenreihe angeboten. Es gibt keine Unterscheidung nach Baureihe und Typ.

Während der Berechnung wird die Nennweite durch das Programm gewählt und je nach der Einstellung der Option Programmvorschläge übernehmen für die Ventil- und Antriebsdaten aktualisiert. Dabei wird vom Programm imer mindestens PN 40 gewählt.