Eingabefenster Ventildaten1 Wirkdruck

Wirkdruck

Geben Sie hier den Wirkdruck an der Blende ein (Standard 0,2 bar).

Der erforderliche Druckabfall am Ventil setzt sich aus Wirkdruck (siehe Typenblatt) und Druckabfall am Ventil/Kegel (Kvs- Wert) zusammen. Bei der Kv- Wert Berechnung wird der Wirkdruck automatisch vom vorhandenen Differenzdruck abgezogen.

Dieses Feld erscheint nur, wenn bei einer ROH-Bauform ein Volumenstromregler oder ein Regler mit Volumenstromanteil gewählt ist.