Kann keine ausreichende Membranfläche finden.

Diese Meldung erscheint, wenn das Programm bei der Berechnung eines SAMSON-Antriebstypen für die Kombination aus dem gewählten Nennhub des Ventils (Ventildaten 1. Teil) und dem gewählten Antriebstyp keine für die erforderliche Antriebskraft ausreichende Membranfläche findet.

In diesem Fall wird die weitere Berechnung wie für einen nicht SAMSON-Typen durchgeführt (siehe Antriebsberechnung).