Differenzdruck kleiner/gleich Wirkdruck

In den folgenden Betriebsfällen ist der Differenzdruck kleiner/gleich dem Wirkdruck!

Diese Meldung erscheint, wenn bei Volumenstromreglern oder Reglern mit Volumenstromanteil der Differenzdruck über dem gesammten Ventil kleiner ist als der erforderliche Druckabfall über der Drossel.

Der erforderliche Druckabfall über der Drossel, der Wirkdruck pw, wird auf der Karteikarte Ventildaten 1. Teil für die RoH Bauformen angezeigt.

Der Reglertyp für Rgler ohne Hilfsenergie wird in der Karteikarte Kopfdaten im Feld Bauform Antrieb angezeigt.