Kann keinen ausreichenden SAMSON-Antrieb finden

Diese Meldung erscheint, wenn kein SAMSON-Antrieb gefunden werden kann, der bei dem angegebenen Zuluftdruck die erforderlichen Antriebskraft aufbringt. In diesem Fall wird die weitere Berechnung wie für einen nicht SAMSON-Typen durchgeführt (siehe Antriebsberechnung).

Hinweis: Die für ein gewähltes Ventil möglichen Antriebstypen und damit Membranflächen hängen vom Nennhub des Ventils ab
(Ventildaten 1. Teil).