Ventilfaktoren 1 flüssige Medien relativer Hub

Relativer Hub/Sicherheitsfaktor

Hier wird je nach gewählter Ventilbauform entweder der für diesen Betriebsfall errechnete relative Hub (bei den Bauformen Durchgangs-, Eck- und Dreiwegeventil) oder der für diesen Betriebsfall errechnete Sicherheitsfaktor (Kvs/Kv, bei den Bauformen ROH-Flansch, -Gewinde, V2001 und HLK, HLK Gewinde) angezeigt. Dabei wird die gewählte Kennlinie berücksichtigt.

Da es sich hier um ein reines Ergebnis handelt, ist dieses Feld nicht editierbar.